Degression

Add	Reader 1,3m (4 FT)	Reader 2m (6.5FT)	Reader 4m (13FT)	
0,75	-	-	0,50	
1,00	-	0,50	0,75	
1,25	0,50	0,75	1,00	
1,50	0,75	1,00	1,25	
1,75	1,00	1,25	1,50	
2,00	1,25	1,50	1,75	
2,25	1,50	1,75	2,00	
2,50	1,75	2,00	2,25	
2,75	2,00	2,25	2,50	
3,00	2,25	2,50	2,75	
3,25	2,50	2,75	-	
3,50	2,75	-	-	

Note
Office Reader lenses should be checked only on the Near Reference Point,     Never on the Far Reference Point.

55

                     NOVA OFFICES DEGRESSION CHART